Collection : Images,Procédés de fabrication,
Nom du fichier : 2PH00181e.jpg
Titre : Test de résistance du vitrage trempé « Sécurit » au siège social de Saint-Gobain à Paris, devant le laboratoire de recherche, le 22 avril 1929 : la glace résiste à la charge de deux hommes (130 kg)
Période : XXe siècle
Date : 1929
Mots clés : Test de résistance,Verre trempé,Sécurit,Siège social,Compagnie de Saint-Gobain (CSG),Recherche et développement,
Domaines d'activité : Vitrage,
Lieu : Paris,
Type de document : Image,
Crédit : © DR / Archives de Saint-Gobain
Référence Saint-Gobain : 2 PH 00181
